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Опросный лист для заказа расходомера-счётчика жидкости РВШ
	Заказчик, контактные данные:
	?

	Количество заказываемых единиц:
	?

	Цель приобретения товара 
(выберите один вариант)
	а) Для перепродажи;
б) Для использования в составе производимой продукции;

в) Для собственных нужд (эксплуатации).


Заполните, пожалуйста, ячейки справа.  Ячейки «?» являются обязательными для заполнения:
	Указать процесс, для которого будет установлен расходомер:
	?

	Технические параметры:

	Минимальный расход, м3/час
	?

	Максимальный расход, м3/час
	?

	Класс точности расходомера, нужное подчеркнуть:          0,5 %           0,25 %     

	ДУ трубопровода Заказчика: 
	

	Измеряемая жидкость:

	Наименование измеряемой жидкости
	?

	Наличие твёрдых абразивных частиц в жидкости (песок, стружка)
	НЕТ  (по умолчанию)

	Наличие твердых фракций в жидкости (парафин, стеарин, воск)
	НЕТ  (по умолчанию)

	Избыточное (манометрическое) давление измеряемой жидкости, МПа
	2,5 (по умолчанию)

	Рабочая температура измеряемой жидкости, нужное подчеркнуть:

А) -50...+80, °C         Б) -50...+120, °C        В) -50...+250, °C  

Г)  по ТЗ (указать диапазон температур)  

	Вязкость при рабочих температурах, сСт (до 300 сСт по ТУ)
	до 50 (по умолчанию)

	Тип датчика, подчеркнуть нужное:

	Нереверсивный (Счет количества жидкости не зависит от направления движения среды).

	Реверсивный (Поддержка функции счёта в зависимости от направления движения жидкости через расходомер).

	Конфигурация расходомера-счетчика, нужное подчеркнуть:

	1) Частота сигнала пропорциональна расходу (без ВЭП, при этом ответственность за метрологические характеристики берет на себя Заказчик). Варианты:

 а) Импульсно-частотный дискретный сигнал, выход типа “открытый коллектор в структуре n-p-n”;

 б) Некомпенсированный аналоговый выход переменного тока;                                                                                                                                                                                             
2) ВЭП СКЭ-01-220  (~220 вольт);
3) ВЭП СКЭ-01-024    (24 VDC).

	Дополнительные функции ВЭП СКЭ-01 (выбрать при необходимости):
	

	Нормируемый импульс  
	?

	Старт-стопный импульс (для управления дозирующим устройством)
	?

	Дополнительные функции (по согласованию с Производителем)

	Вариант монтажа счётчика-контроллера:

	В непосредственной близости с первичным преобразователем (2,5 м), при удаленном монтаже указать количество дополнительного кабеля кратно 5 м.

	Дополнительно ( ________ ) метров

	Место установки заполнить при отличии от базового исполнения:

	Описать место установки датчика расхода (клим.условия, температуры) 
( -55…+60 грС в базовом исполнении)
	

	Наличие взрывоопасной зоны в месте установки датчика расхода 
(НЕТ в базовом исполнении)
	

	Описать место установки счетчика (клим.условия, температуры)
( -20…+50 грС в базовом исполнении)
	

	Метрологическое обеспечение подчеркнуть нужное:

	Заводская калибровка*
	Государственная поверка средств измерений с занесением результатов в ФГИС "Аршин" (коммерческий учет)*


* – тип среды при проведении заводской калибровки и государственной поверки, вода.
Ф.И.О., подпись, печать Заказчика                           _________________________________________                
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