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1.  СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.
Расходомер-счетчик жидкости типа РВШ-ТА является высокоточным электронным прибором - расходомером жидкости (далее расходомер) и предназначен для измерения количества жидкого вещества и расхода этого вещества в единицу времени.
Расходомер состоит из первичного измерительного преобразователя (ПИП), датчика, и вторичного электронного прибора (ВЭП).  Обработка частотного сигнала от ПИП осуществляется ВЭП, который отображает результат измерений в объёмных или массовых физических единицах. 

Производитель допускает раздельную поставку ПИП расходомера РВШ-ТА без ВЭП, предусмотрев возможность подключения электронного контроллера, имеющегося в составе оборудования Заказчика. Дополнительное оборудование такое как: кабель соединительный (КС), комплект монтажных частей (КМЧ), и прочее поставляется на основании отдельного технического задания от Заказчика, и в стандартную комплектацию не входит.
Перед эксплуатацией расходомера необходимо ознакомиться с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации данного прибора.
При эксплуатации расходомера необходимо вносить в соответствующие разделы паспорта сведения о ремонте, калибровке, поверке расходомера.
Все записи в паспорте производятся только шариковой ручкой черного или фиолетового (синего) цвета отчетливо и аккуратно.
	Заводской номер:
	260000


	Маркировка расходомера:
	ТА-010-400-Z-U52


	Материал корпуса ПИП: 
 
	Сталь 12Х18Н10Т
	●

	
	Сталь 45Г17Ю3
	

	
	Сплав Д16Т
	


	Исполнение ПИП по присоединению 

к трубопроводу: Z - с резьбовыми концами по ГОСТ 22525-77
	D - фланцевый по ГОСТ 33259 

(общепромышленного назначения)
	

	
	S - фланцевый по ГОСТ 1536 

(судового назначения)
	

	
	Z - с резьбовыми концами по ГОСТ 22525-77
	●

	
	L - с резьбовыми концами по ГОСТ 9399-81
	

	
	V - концы с профилем под полуфланцы SAE серии ISO 6162
	


	Поддержка реверсивного счёта ПИП:
	ДА
	

	
	НЕТ
	●


	Маркировка датчика на корпусе ПИП:
	ДИЭ-М18-Т2-Ю


	Маркировка ВЭП:
	СКЭ-01-220
	●

	
	ВЭП не поставляется 

(расходомер имеет импульсно-частотный выход)
	


	Номинальное напряжение питания ВЭП:
	220 вольт переменного тока
	●

	
	24 вольт постоянного тока
	

	
	12 вольт постоянного тока
	

	
	не требуется (автономное)
	


	Поддержка функций ВЭП:
	2К - работа с двумя ПИП
	

	
	ДИФ - работа с двумя ПИП 

"подача" минус "обратка"
	

	
	Д - выход дозирующий
	

	
	Н - выход нормируемый импульсный
	

	
	У - выход U-сигнализации
	

	
	П - выход П-сигнализации
	

	
	О - выход "Owen Cloud"
	

	
	Р - поддержка реверсивного счёта
	

	
	И - искробезопасные входы датчиков (Exia)
	

	
	Т - расширенный температурный диапазон окруж. воздуха -60...+55 град.С
	

	
	К10 - поддержка ввода до 10 пар калибровочных коэффициентов
	


	Дата изготовления изделия:
	01.01.2026


2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1. Основные
технические
характеристики расходомера ТА-010-400-Z-U52 , заводской номер 260000,  приведены в таблице 1.
Таблица 1

	Параметры
	Значение

	Диаметр условного прохода, мм
	10

	Коэффициент преобразования средний, Kcp, см3/имп:
	0000000

	Расход, м3/ч (указан для жидкостей вязкостью до 50 сСт):

Минимальный 

Максимальный
	0,03
0,6

	Рабочее избыточное давление до, МПа
	40

	Максимальное избыточное давление, МПа
	52

	Вязкость измеряемой жидкости максимальная, сСт
	50

	Тонкость фильтрации жидкости, мкм
	100

	Температура измеряемой среды, град С
	-55...+250

	Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объёма и объёмного расхода, %
	±0.5%*

	Габариты, мм
	48*75

	Масса, кг
	0,6


* Примечание. Указанная цифра на всём заявленном диапазоне расхода обеспечивается с применением ВЭП, поддерживающим ввод не менее 6 пар калибровочных коэффициентов. 

Для расходомеров с импульсно-частотным выходом: Калибровочные коэффициенты в проливной таблице для удобства выделены цветом. При работе на постоянном расходе достаточно ввода в ВЭП одного коэффициента, соответствующего данному расходу.

Расходомер-счетчик ТА-010-400-Z-U52, заводской номер 260000, изготовлен в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Контролёр
ОТК:
 
   
                                                         (личная подпись и расшифровка подписи)




М. П.
  Дата: 01.01.2026
Расходомер-счетчик   


(заводской номер  260000)  прошел первичную  калибровку 
по методике МП 208-096-2024
Инженер-метролог:     
   

                                         (личная подпись и расшифровка подписи)         

  




Дата:   01.01.2026
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1. Комплект поставки приведен в таблице 2. 
                                                                                  Таблица 2
	№ п/п
	Наименование
	Обозначение
	Кол, шт

	1
	ПИП
	ТА-010-400-Z-U52
	1

	2
	Датчик
	ДИЭ-М18-Т2-Ю
	1

	3
	ВЭП
	СКЭ-01-220
	1

	4
	КС
	-
	-

	5
	КМЧ
	-
	-

	6
	Паспорт РВШ-ТА
	РВШ-ТА.001 ПС
	1

	7
	Паспорт датчик ДИЭ-М18-Т2-Ю
	ДИЭ-М18-Т2-Ю.002 ПС
	1


Комплектовал:
 

          (личная подпись и расшифровка подписи)
4. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ.
Расходомер-счётчик ТА-010-400-Z-U52, заводской номер 260000, упакован согласно требованиям, предусмотренным технической документацией.
5. ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу расходомера-счетчика в течение 24 месяцев с даты продажи при соблюдении правил эксплуатации, технического обслуживания и ухода, оговоренных в инструкции по эксплуатации.
Владелец расходомера-счетчика теряет право на гарантию до истечения гарантийного периода в следующих случаях:
· при  несоблюдении  владельцем  указаний
руководства по эксплуатации расходомера-счетчика;
· применение рабочих жидкостей с тонкостью фильтрации, превышающей
паспортную;
- при внесении владельцем изменений в конструкцию расходомера-счетчика;
- использование  рабочей  среды,  на  которую  не  рассчитана  конструкция данного расходомера-счетчика;
- на
расходомере-счетчике
имеются
явные
признаки
некорректного обслуживания изделия или несанкционированного вскрытия корпуса;
- при замене стандартных деталей, сборочных узлов на другие.
Для
удовлетворения рекламационных претензий и выполнения гарантийного ремонта владелец расходомера-счетчика направляет изделие вместе с рекламационным актом в адрес сервисного центра:
ООО «РВШ.РФ»,
243146, Брянская область г. Клинцы, ул. Ворошилова, д.3У/1
тел. +7 499 703 23 11 (многоканальный)
почта:  info@potokomer.ru
веб-сайт:  www.potokomer.ru
ВНИМАНИЕ!  Расходомер-счетчик жидкости типа РВШ-ТА неремонтируемое изделие, разборке  не подлежит.  Техническое обслуживание и восстановление работоспособности осуществляется Изготовителем либо сервисными центрами.
Выписка из протокола 
испытаний расходомера жидкости турбинного типа

на максимальное избыточное давление
№ 7067
    



                                    от  01.01.2026 г.

Паспортные данные расходомера:

	ПИП расходомера:
	ТА-010-400-Z-U52

	Заводской номер:
	260000

	Дата изготовления:
	01.01.2026

	Максимальное избыточное давление 
по паспорту, МПа:
	52


Данные испытаний расходомера:

	Испытан давлением фактически, МПа:
	52

	Время испытания, мин:
	10

	Тип среды:
	Масло гидравлическое

МГЕ-46В

	Температура окружающей среды, град. С:
	+24

	Установка для гидравлических испытаний:
	КГС-ТЕСТ-М1-700-90-L


Заключение:  Испытания ПИП расходомера на максимальное избыточное давление согласно указанной величине пройдены успешно. Видимые деформации корпуса отсутствуют. Течь и отпотевание не обнаружены. В камере ПИП допускается содержание следов консервирующей смазки.
Испытания проводил: 

Руководитель группы 

технического контроля 



            ___________________________





          (личная подпись и расшифровка подписи)

Назначение контактов разъёмов и проводов кабелей СКЭ-01

Таблица 1 – Назначение контактов разъёма «К ДАТЧИКУ», «КАНАЛ», «ПОТОК»
	Контакт
	Назначение

	1
	+24В (Выход, питание датчика до 100мА)

	2
	Импульный сигнал (Вход, активный уровень - низкий)

	3
	Общий


Таблица 2 – Назначение контактов разъема «ИНТЕРФЕЙСНЫЙ РАЗЪЁМ»
	Контакт
	Назначение

	1
	+24В (Выход, до 100мА)

	2
	Импульсный сигнал (Выход - сквозной)

	3
	Блокировка счёта (Вход, активный уровень - низкий)

	4
	P 4-20 мА+ (Пассивный)

	5
	N 4-20 мА- (Пассивный)

	6
	RS485 А

	7
	RS485 В

	8
	Общий (для сигналов 1, 2, 3)

	9
	Резерв


Таблица 3 – Назначение контактов разъема «ДОЗИРУЮЩИЙ РАЗЪЁМ» вариант девятипиновый
	Контакт
	Назначение

	1
	Резерв

	2
	Резерв

	3
	Резерв

	4
	Резерв

	5
	Замедление подачи (Сухой контакт NO)

	6
	Замедление подачи (Сухой контакт NO)

	7
	Стоп подачи (Сухой контакт NO)

	8
	Стоп подачи (Сухой контакт NO)

	9
	Резерв


Таблица 4 – Назначение контактов разъема «ДОЗИРУЮЩИЙ РАЗЪЁМ» вариант четырёхпиновый
	Контакт
	Назначение

	1
	Замедление подачи (Сухой контакт NO)

	2
	Замедление подачи (Сухой контакт NO)

	3
	Стоп подачи (Сухой контакт NO)

	4
	Стоп подачи (Сухой контакт NO)


Таблица 5 – Назначение контактов разъема «НОРМИРУЕМЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ СИГНАЛ»
	Контакт
	Назначение

	1
	+24В (Вход, внешнее питание, не менее 20мА)

	2
	Сигнал (Выход, открытый коллектор NPN)

	3
	Общий

	4
	Резерв


Таблица 6 – Назначение проводов гермоввода «+24В DC» для исполнений СКЭ-01-024
	Цвет
	Назначение

	Коричневый
	Плюс питания 24В

	Голубой
	Минус питания 24В


Таблица 7 – Назначение проводов гермоввода «СЕТЬ 220В» для исполнений СКЭ-01-220
	Цвет
	Назначение

	Коричневый
	Напряжение питания 220В

	Голубой
	Напряжение питания 220В
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Рисунок 1 – Габаритные размеры и посадочные места 
PAGE  
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