Датчик ДИЭ-М18-Т2
ПАСПОРТ
ДИЭ-М18-Т2.002 ПС
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1. Датчик импульсный магнитоиндукционный ДИЭ-М18-Т2 (далее – датчик) предназначен для преобразования угловой скорости ω вращения турбины в последовательность электрических импульсов частотой f. Датчик регистрирует вблизи своей чувствительной зоны прохождение лопасти турбины и вырабатывает импульсный сигнал установленной формы. Датчик приспособлен для работы через герметичную стальную стенку корпуса расходомера и непосредственного контакта с измеряемой средой не требует. Датчик имеет отдельно подключенное устройство ПИ-4, выполняющее функцию демодулятора и формирователя импульсного выхода. Интерфейсный импульсный выход устройства ПИ-4 адаптирован для подключения к большинству промышленных электронных счётчиков-контроллеров. Датчик в комплекте с ПИ-4 применяются в расходомерах-счетчиках типа «РВШ-ТА». 
1.2. Тип: Одноэлементный нереверсивный. 
1.3. Степень защиты оболочки - IP66
1.4. Диапазон температур измеряемой жидкости: 
от –50 до +250 град.С.

1.5. Диапазон температур окружающей среды:     от –55 до +75 град.С.

1.6. Напряжение питания постоянного тока:
+7...+30 В (номинальное +24 В)
1.7. Частота рабочая максимальная: 

1000 Гц

1.8. Максимальная нагрузочная емкость 
0,5 нФ

1.9. Максимальный  нагрузочный ток для ПИ-4 не должен превышать:     50 мА.

1.10. Дальность срабатывания через сталь 12Х18Н10Т или сплав Д16Т при аксиальном расположении лопаток турбины:     12 мм.  
1.11. Минимальное расстояние между осями лопаток, обеспечивающее формирование импульсов     5 мм. 

1.12. Датчик согласуется с логическими уровнями входов электронных счетных устройств посредством устройства ПИ-4, имеющего стандартный цифровой выход типа «открытый коллектор» в структуре n-p-n. Подавление симметричных и несимметричных импульсных помех с частотой выше 1000 Гц предусмотрено в составе устройства ПИ-4. Датчик рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.
1.13. Время готовности датчика и ПИ-4 с момента включения электропитания:   4 сек.
1.14. Датчик является невосстанавливаемым изделием.

1.15. Срок службы датчика не менее 9 лет.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1. В комплект поставки входит:

датчик 

– 1 шт;

гайка М18х1,5 
– 1 шт;

устройство ПИ-4    – 1 шт;
паспорт 

– 1 шт.

3.  ХРАНЕНИЕ

3.1. Хранение датчика на складах потребителя должно соответствовать условиям хране​ния 5 по ГОСТ 15150-69.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие датчика требованиям техниче​ских условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хра​нения.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты продажи при соблюдении правил эксплуатации.
5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

5.1. Датчик импульсный ДИЭ-М18-Т2 соответствует техническим требованиям  и признан годным к эксплуатации.

Подпись __________________
       

 Дата изготовления:  ________________
Штамп ОТК

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ: 
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3-Х ПИНОВЫЙ РАЗЪЁМ КАБЕЛЯ ДАТЧИКА (ПИ-4):
	№ пин
	Назначение
	Цвет жилы в соединительном кабеле

	1
	Плюс источника напряжения питания
	прозрачный

	2
	Импульсный выход (открытый коллектор, n-p-n)
	цветной

	3
	Общий, минус источника напряжения питания
	оплётка


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ООО «РВШ.РФ», 243146, Брянская область г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 3У/1.

тел. +7 499 703 23 11 (многоканальный)
почта:  tech@potokomer.ru     веб-сайты:  рвш.рф, потокомер.рф, www.potokomer.ru
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